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Opis przedmiotu zamówienia - siatka promocyjna
Wykonanie, dostawa oraz montaż siatki promocyjnej przeznaczonej do promocji działań realizowanych przez Województwo Lubelskie. 
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie siatki promocyjnej typu mesh o wymiarach 
10m wys. x 5m szer. przeznaczonej do ekspozycji zewnętrznej na elewacji budynku, zgodnie z projektem graficznym dostarczonym przez Zamawiającego. Dostarczony projekt graficzny będzie zgodny z zasadami dostępności poprzez przejrzysty układ treści, czytelną czcionkę, odpowiednią wielkość tekstu oraz właściwy kontrast pomiędzy tekstem a tłem. Siatka musi zostać wykonana z materiału o gramaturze nie mniejszej niż 380 g/m², odpornego na działanie warunków atmosferycznych, promieniowanie UV oraz uszkodzenia mechaniczne. Druk jednostronny, w pełnym kolorze (full color), z zachowaniem wysokiej jakości odwzorowania barw oraz czytelności prezentowanych treści graficznych. Wykonawca zobowiązany jest 
do dokładnego odwzorowania projektu dostarczonego przez Zamawiającego, 
bez wprowadzania zmian mogących wpłynąć na czytelność przekazu, w szczególności 
w zakresie kolorystyki, proporcji i układu treści.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia gotowej siatki promocyjnej 
wraz z niezbędnymi elementami montażowymi umożliwiającymi jej bezpieczne zamocowanie 
do istniejącej konstrukcji znajdującej się na ścianie budynku przy ul. Lubomelskiej 1-3 
w Lublinie. Konstrukcja montażowa składa się z kotw trwale zamontowanych w elewacji budynku, do których należy przymocować siatkę w sposób zapewniający jej stabilność, odpowiednie napięcie oraz bezpieczną eksploatację przez cały okres ekspozycji.
Siatka będzie przymocowana na wysokości od 11 do 9 piętra budynku. Ze względu 
na lokalizację miejsca montażu, wykonanie usługi wymaga zastosowania technik dostępu linowego oraz specjalistycznego sprzętu alpinistycznego.
Przed rozpoczęciem montażu Wykonawca zobowiązany jest do demontażu istniejącej siatki reklamowej znajdującej się na konstrukcji montażowej. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest również do utylizacji zdemontowanej siatki zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa.
Wykonawca zapewni personel posiadający wszelkie wymagane kwalifikacje, uprawnienia oraz doświadczenie niezbędne do wykonywania prac na wysokości, a także wszelkie środki ochrony indywidualnej i zbiorowej wymagane przepisami BHP. Wszystkie prace muszą zostać wykonane w sposób bezpieczny, z zachowaniem należytej staranności oraz zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa i normami dotyczącymi prac wysokościowych. Miejsce wykonywania prac należy odpowiednio zabezpieczyć i oznakować w sposób uwzględniający potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania drożności ciągów komunikacyjnych, a po zakończeniu prac do usunięcia zabezpieczeń, sprzętu, materiałów i odpadów oraz uporządkowania terenu.

